**ANEXO 1**

## ALISTAMIENTO DE MUESTRAS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO

* Se alistarán las muestras para ensayos de laboratorio de la gasolina o combustible diésel, las cuales se deberán depositar en frascos con tapa roscada de vidrio ámbar o transparente.
* Se deben tapar correctamente los frascos de las muestras y asegurar un correcto apriete de las tapas de los frascos.
* Colocar un sello de la SIC y marcarlo con el número de radicado de la visita de control, junto con la firma de los profesionales de la SIC. Asegurar el sello con cinta transparente y envolver el frasco en papel vinipel. Tomar registro fotográfico para cada una de las muestras, que muestre claramente como quedaron selladas y el sello que se le colocó.
* Explicar a la EDS, el procedimiento de envío de las muestras a los laboratorios de ensayos, según lo estipulado en el anexo 2 de este instructivo.
* Informar a la EDS las posibles consecuencias legales si se llegan a alterar las muestras tomadas.
* Informar las obligaciones y responsabilidades de las partes, según lo descrito en el anexo 3 de este instructivo.